Inwestor:
Gmina Poddębice
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice

 

Przedmiar robót	

Data Oprac.: 2007-03-07

Adres budowy:         Szkoła Podstawowa nr 1, 99-200 Poddębice
	
Obiekt: 		Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Podstawa opracowania:	KNR 2-25, KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 5-10, KNR 2-31, KNR 2-21, KNR 2-11, KNR 2-23, KNR 0-36, KNR 4-01, KNNR 4, KNNR 6, KNR 2-02, KNR 5-08, AW
Waluta:	PLN

		
Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem	
Roboty przygotowawcze	

1	KNR 2-25 0308-02-050	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych				

		90,0*2,0	m2	180,000 

				RAZEM	180,000	

2	KNR 2-31I 0814-01-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej				

		(75,0+7,5)*2	m	165,000 

				RAZEM	165,000	

3	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km				

		180,0*0,05	m3	9,000 

		0,12*0,12*2,40*45	m3	1,555 

		0,06*0,20*165,0	m3	1,980 

			m3	------------- 

		Przeniesienie +	m3	12,535 

				RAZEM	12,535	

4	KNR 2-01 0108-02-052	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników.				

		0,15	ha	0,150 

				RAZEM	0,150	

5	KNR 2-01 0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.				

		75,0*30,0	m2	2 250,000 

				RAZEM	2 250,000	

6	KNR 2-01 0212-03-060	Załadunek i wywiezienie ziemi na odl. 1 km				

		2250,0*0,15	m3	337,500 

				RAZEM	337,500	

Drenaż	

7	KNR 2-11 0101-0210-040	Drenowanie wykonywane ręcznie  w gruncie kat.II-III.Rurki drenarskiez NPCW śr.8,0 cm w otulinie filtrac.				

		9,50*50	m	475,000 

				RAZEM	475,000	

8	KNR 2-11 0101-0310-040	Drenowanie wykonywane ręcznie  w gruncie kat.II-III.Rurki drenarskiez NPCW śr.10,0 cm w otulinie filtrac.				

		30,0*3	m	90,000 

				RAZEM	90,000	

9	(AW) AW-0 00-0000-01-090	Wbudowane łączniki				

				RAZEM	1,000	

10	KNR 2-21 0218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi z wykopów z transportem taczkami na terenie płaskim				

		(475,0+90,0)*0,30*0,40	m3	67,800 

				RAZEM	67,800	

11	KNR 2-21 0401-04-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem.				

		przestrzeń między boiskiem a ogrodzeniem	m2	 

		(5,0+6,5)*38,0	m2	437,000 

		63,0*3,0*2	m2	378,000 

			m2	------------- 

		Przeniesienie +	m2	815,000 

				RAZEM	815,000	

Odprowadzenie wody z drenażu	

12	KNR 2-01 0217-04-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)				

		1,00*(1,20+1,50)*0,5*(2*21,0+10,0)	m3	70,200 

				RAZEM	70,200	

13	KNR 2-11 1701-01-020	Studzienki drenarskie 				

		4	szt	4,000 

				RAZEM	4,000	

14	KNNR 4 1308-010-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm,łączone na wcisk				

		21	m	21,000 

				RAZEM	21,000	

15	KNNR 4 1308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk				

		21	m	21,000 

				RAZEM	21,000	

16	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk				

		10	m	10,000 

				RAZEM	10,000	

17	KNR 2-01 0230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)				

		70,20	m3	70,200 

				RAZEM	70,200	

Podbudowa boiska	

18	KNR 2-31I 0101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryta pod nawierzchnię. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV				

		32,0*63,0	m2	2 016,000 

				RAZEM	2 016,000	

19	KNR 2-01 0212-03-060	Załadunek i wywiezienie ziemi na odl. 1 km				

		2016*0,20	m3	403,200 

				RAZEM	403,200	

20	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław betonowych				

		(32,0+63,0)*2	m	190,000 

				RAZEM	190,000	

21	KNR 2-31 0104-01-050	Warstwa odsączająca w korycie. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm				

		32,0*63,0	m2	2 016,000 

				RAZEM	2 016,000	

22	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm				

		2016	m2	2 016,000 

				RAZEM	2 016,000	

23	KNR 2-31I 0204-05-050	Wyrównanie miałem kamiennym. Grubość warstwy po uwałowaniu 4 cm				

		2016	m2	2 016,000 

				RAZEM	2 016,000	

Nawierzchnia	

24	KNR 0-36 1101-01-050	Nawierzchnia z trawy syntetycznej DOMO VarioSlide C@F 50 z certyfikatem UEFA				

		32,0*63,0	m2	2 016,000 

				RAZEM	2 016,000	

Montaż bramek	

25	KNR 2-23 0310-07-020	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej				

		2	szt	2,000 

				RAZEM	2,000	

Ogrodzenie nowe	

26	KNR 2-23 0401-01-040	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych wysokości 3,0 m				

		38,0*2+74,5	m	150,500 

				RAZEM	150,500	

27	KNR 2-23 0401-02-040	Ogrodzenie boiska z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m z rur stalowych.Dodatek za następny 1 m wysokości				

		150,5	m	150,500 

				RAZEM	150,500	

28	KNR 2-23 0402-02-020	Bramy o wymiarach 300x300 cm 				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

29	KNR 2-23 0402-03-020	Furtki o wymiarach 100x200 cm				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

Podwyższenie ogrodzenia	

30	KNR 4-01 1304-01-020	Spawanie czołowe słupków stalowych 				

		26	szt	26,000 

				RAZEM	26,000	

31	KNR 2-02 1805-11-050	Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników pomiędzy słupkami 				

		2,80*1,70*25	m2	119,000 

				RAZEM	119,000	

Przebudowa linii NN	

32	KNR 5-10 0027-01-153	Demontaż przewodów linii n.n.na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Linia o przekroju przewodów 25 mm2, bez demontażu izolacji (z.nr 8,9/93)				

		0,025	km/1prze	0,025 

				RAZEM	0,025	

33	KNR 5-10 0027-02-153	Demontaż przewodów linii n.n.na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Linia o przekroju przewodów 50 mm2, bez demontażu izolacji (z.nr 8,9/93)				

		0,255	km/1prze	0,255 

				RAZEM	0,255	

34	KNR 5-10 0027-03-153	Demontaż przewodów linii n.n.na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom. Linia o przekroju przewodów 70 mm2, bez demontażu izolacji (z.nr 8,9/93)				

		0,085	km/1prze	0,085 

				RAZEM	0,085	

35	KNR 5-10 0023-01-020	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o długości do 10 m (z.nr 7/93)				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

36	KNR 5-10 0023-05-020	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o długości do 10 m (z.nr 7/93)				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

37	KNR 5-10 0023-06-020	Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o długości ponad 10 m (z.nr 7/93)				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

38	KNR 5-10 0702-07-020	Montaż i mechaniczne stawianie żurawiem samochodowym słupów pojedynczych bez belek ustojowych				

		2	szt	2,000 

				RAZEM	2,000	

39	KNR 5-10 0803-02-090	Montaż ograniczników przepięć z kosza podnośnika samochodowego				

		8	kpl	8,000 

				RAZEM	8,000	

40	KNR 5-10 0901-05-153	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego				

		2*0,018	km/1prze	0,036 

				RAZEM	0,036	

41	KNR 5-10 0901-06-153	Montaż przewodów o przekroju do 70 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego				

		1*0,018	km/1prze	0,018 

				RAZEM	0,018	

42	KNR 5-10 0044-0201-040	Układanie kabli energetycznych o masie do 1,0 kg na słupach betonowych. Kabel  mocowany objemkami (z.8,9/94)				

		9+11	m	20,000 

				RAZEM	20,000	

43	KNR 5-10 0044-0401-040	Układanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na słupach betonowych. Kabel  mocowany objemkami (z.8,9/94)				

		9+11	m	20,000 

				RAZEM	20,000	

44	KNR 5-10 0051-02-060	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III (zeszyt nr 11/99)				

		124,0*0,30*0,50	m3	18,600 

				RAZEM	18,600	

45	KNR 5-10 0052-02-060	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III (zeszyt nr 11/99)				

		18,60	m3	18,600 

				RAZEM	18,600	

46	KNR 5-10 0103-02-040	Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną				

		129	m	129,000 

				RAZEM	129,000	

47	KNR 5-10 0103-04-040	Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną				

		129	m	129,000 

				RAZEM	129,000	

48	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki  w rowach kablowych				

		124	m	124,000 

				RAZEM	124,000	

49	KNR 5-10 0005-04-040	Przepusty z rur ochronnych z PCV śr. 75 mm Głębokość ułożenia rury do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV (z.nr 2/93)				

		6	m	6,000 

				RAZEM	6,000	

50	KNR 5-10 0005-04-040	Przepusty z rur ochronnych z PCV śr. 100 mm Głębokość ułożenia rury do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV (z.nr 2/93)				

		4	m	4,000 

				RAZEM	4,000	

51	KNR 5-10 0046-01-101	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o długości do 100 m (z.nr 8,9/94)				

		1	odcinek	1,000 

				RAZEM	1,000	

52	KNR 5-10 0046-02-101	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla. Każde następne 100 m (z.nr 8,9/94)				

		1	odcinek	1,000 

				RAZEM	1,000	
Oświetlenie terenu	

53	KNR 5-08 0003-06-020	Montaż typowych obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,30 m2, według kat.ET 75 w budownictwie ogólnym (z.nr 11/91)				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

54	Wacetob 5-08 0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

55	Wacetob 5-08 0407-04-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Rozłącznik 3 (4) - biegunowy				

		1	szt	1,000 

				RAZEM	1,000	

56	KNR 5-10 0051-02-060	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III (zeszyt nr 11/99)				

		(60,0+165,0)*0,30*0,50	m3	33,750 

				RAZEM	33,750	

57	KNR 5-10 0052-02-060	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III (zeszyt nr 11/99)				

		33,75	m3	33,750 

				RAZEM	33,750	

58	KNR 5-10 0103-02-040	Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną				

		165	m	165,000 

				RAZEM	165,000	

59	KNR 5-10 0103-03-040	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną				

		60	m	60,000 

				RAZEM	60,000	

60	KNR 5-08 0608-07-040	Układanie bednarki  w rowach kablowych				

		220	m	220,000 

				RAZEM	220,000	

61	KNR 5-10 0005-04-040	Przepusty z rur ochronnych z PCV śr. 100 mm Głębokość ułożenia rury do 0,6 m. Grunt kategorii III-IV (z.nr 2/93)				

		5,5	m	5,500 

				RAZEM	5,500	

62	KNR 5-10 0049-01-090	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu na "mokro" (zeszyt nr 11/99)				

				RAZEM	4,000	

63	KNR 5-10 0046-01-101	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o długości do 100 m (z.nr 8,9/94)				

		2	odcinek	2,000 

				RAZEM	2,000	

64	KNR 5-10 0046-02-101	Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla. Każde następne 100 m (z.nr 8,9/94)				

		1	odcinek	1,000 

				RAZEM	1,000